#

Табло двухстороннее для гиревого спорта Электрон 120C3-100C4-R0,5

Характеристики:

|  |  |
| --- | --- |
| Управление | Пульт G528 (3 кнопки)Радио пульт HY-P6994L |
| Подключение | Синхронизация таймера по радиосвязиТабло из комплекта подключаются к основному табло (1 шт. из комплекта) по радио связи |
| Индикация(отображаемая информация, отображение, высота символа, цвет) | Таймер – [88:88] – 100 мм – красныйРезультат – [888] – 130 мм – красный |
| Яркость | 0,5 Кд |
| Вид индикации | SMD светодиод |
| Питание | 220В**При подключении устройства обязательно наличие защитного заземления!** |
| Длинна провода питания | 3 м |
| Выход провода питания | Нижняя сторона табло, справа |
| Габариты табло | 400х350х60 мм |
| Передняя панель | ПВХ |
| Корпус | Анодированный алюминиевый профиль.Стандартный цвет – светло-серый |
| Стекло | Для помещения тонированноеПротивоударный поликарбонат: Высокие показатели устойчивости к внешним механическим воздействиям. Материал практически невозможно повредить ударами и давлением, при обычных условиях эксплуатации. Огнестойкость и пожаробезопасность. Долговечность, поверхность не царапается, не затирается, не образуются сколы. Защитный экран не требуется. |
| Способ установки, крепления | Напольная металлическая подставка |
| Условия эксплуатации | от 0 до +50 0С – помещение |
| Срок службы | 10 лет |
| Гарантия | 1 год |
| Стойка | Высота стойки от пола до нижней стороны табло – 1 м. |

Комплект Табло двухстороннее для гиревого спорта Электрон 120C3-100C4-R0,5 (6 шт.):

|  |  |
| --- | --- |
| Табло двухстороннее для гиревого спорта Электрон 120C3-100C4-R0,5 | 6 шт. |
| Пульт G528 (3 кнопки) | 6 шт. |
| Радио пульт HY-P6994L | 1 шт. |
| Сирена | 1 шт. |
| Стойка | 6 шт. |
| Паспорт, инструкция по эксплуатации | 1 шт. |