

Рисунок 1. Макет Табло спортивное 6 Электрон 500 3000х1500 88-88 R0,5

Характеристики:

|  |  |
| --- | --- |
| Управление | На выбор:  Радио пульт (до 100 м)  + программа управления |
| Подключение | Ethernet, провод |
| Длинна кабеля управления | 5 м. |
| Индикация  (отображаемая информация, отображение, высота символа, цвет) | Счет - [88] – 500 мм – красный  Время - [88:88] – 350 мм – красный  Период - [8] – 350 мм – красный  Фолы - [8] – 350 мм – красный  Направление подачи - [►] – красный  Ауты - [●●●] – красный  БС  Названия команд, информационные сообщения.  Высота символа: 208 мм  Разрешение: 112х16  Кол-во символов: 18 (по 9 на команду)  Цвет: красный |
| Яркость | 0,5 Кд |
| Вид индикации | SMD светодиод |
| Питание | 220В |
| Длинна провода питания | 3 м |
| Габариты табло | 3000х1500х130 мм |
| Передняя панель | ПВХ |
| Корпус | Анодированный алюминиевый профиль.  Стандартный цвет – светло-серый |
| Стекло | Для помещения усиленное и тонированное. |
| Способ установки, крепления | Настенное |
| Условия эксплуатации | от 0 до +50 0С – помещение |

**\*Табло спортивное 6 Электрон 500 3000х1500 88-88 R3**

**Для улицы: яркость 3 Кд, сирена для улицы, передняя панель – композитная панель, стекло для улицы антивандальное, прозрачное. Условия эксплуатации от -40 до +50 0С – улица.**

Дополнительно:

* Сирена для помещения;
* Возможные цвета светодиодов: белый/синий/зеленый/красный/желтый;
* Подключение Табло спортивное 6 Электрон 500 3000х1500 88-88 R0,5 или его альтернативы для эксплуатации на улице Табло спортивное 6 Электрон 500 3000х1500 88-88 R3 в качестве дублирующего табло для основного табло;
* Подключение дублирующего табло;
* Возможны другие дополнительные функции по запросу.

Комплект поставки:

|  |  |
| --- | --- |
| Табло | 1 шт. |
| Пульт управления | 1 шт. |
| CD диск с ПО | 1 шт. |
| Паспорт, инструкция по эксплуатации | 1 шт. |

Дополнительно по запросу: сирена