

Рисунок 1. Макет Табло замены игроков Электрон 200

Характеристики:

|  |  |
| --- | --- |
| Управление | Кнопки на корпусе табло |
| Индикация  (отображаемая информация, отображение, высота символа, цвет) | Удаляется с поля - [88] – 210 мм – красный  Выходит на поле - [88] – 210 мм – зеленый |
| Яркость | 3 Кд – для улицы |
| Вид индикации | SMD светодиод |
| Питание | Встроенный аккумулятор  3 часа работы |
| Кабель для зарядки, длинна | 1 м. |
| Габариты табло (д/в/г) | 800х400х36 мм |
| Исполнение | Двухстороннее |
| Передняя панель | ПВХ |
| Корпус | Анодированный алюминиевый профиль.  цвет – светло-серый |
| Стекло | Тонированное |
| Способ установки, крепления | Переносное |
| Условия эксплуатации | от - 40 до +50 0С – улица |

Комплект поставки:

|  |  |
| --- | --- |
| Табло замены игроков Электрон 200 | 1 шт. |
| Кабель для зарядки | 1 шт. |
| Паспорт, инструкция по эксплуатации | 1 шт. |

***Производим табло под заказ и характеристики могут быть изменены, если это возможно. Запросы принимаем на почту: petker@mail.ru***