**ЗАЯВКА   
на изготовление спортивного табло**

**1. Контактная информация**

|  |  |
| --- | --- |
| Компания |  |
|  |  |
|  |  |
| Контактное лицо |  |
| Телефон |  |
| E-mail |  |

**2. Техническое задание**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Габариты, мм  (можете пропустить и указать вместо этого высоту индикаторов или расстояние видимости) |  | | | | | | | | |
| Кол-во сторон | 1 сторона | | | 2 стороны | | | | | |
| Высота индикаторов, мм (можете пропустить и указать вместо этого габариты или расстояние видимости) | 120  150  210  300 | | | 350  500  700  1200  2000, иное | | | | | |
| \* В случае заказа многоцветного табло с разной высотой символа для разных показателей, уточните высоту символов показателей в разделе выводимые показатели. | | | | | | | | |
| Расстояние видимости (можете пропустить и указать вместо этого габариты или высоту индикаторов) |  | | | | | | | | |
| Вид или виды спорта | футбол  хоккей  баскетбол  волейбол  плаванье  водное поло  прыжки в воду  греко-римская борьба  вольная борьба  дзюдо  каратэ  самбо  тхэквондо  рукопашный бой  бокс | | | | биатлон  двоеборье  лыжный спорт  гандбол  бейсбол и софтбол  гиревой спорт  тяжелая атлетика  легкая атлетика  городки  Иное\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |
| Выводимые показатели | Счет, кол-во символов (1 сторона)\_\_\_  8 88 888  Период [8]  Время [88:88]  Время [8.88]  Время [88.88]  Время [88:88.88]  Удаления [88 8:88] ко-во строк\_\_\_  Фолы команды [8]  Тай-ауты [●●●]  Стрелки владения мячом [◄ ►]  Таблица личных фолов игроков состоит из номера игрока (надпись/светодиоды [88]) и фолов [●●●●●]  Счет по партиям [8]  Замены 2x[●●●●●●]  Время заплыва каждого спортсмена [88:88:88]  Результат (место) [8] или [88] и т.д. количество строк\_\_\_  Номер дорожек [8] или [88] от\_\_\_до\_\_\_  Раунд [8]  Трудность [8.8]  Оценка [88.88] др формат\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Очки каждого судьи [8.8] др. формат\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ кол-во судей\_\_\_\_\_\_  Общая сумма очков [888.88] др формат \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Иное\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | |
| Цвет индикации | Красный  Зеленый | | | | | Желтый  Синий | | | Белый |
| \* В случае заказа многоцветного табло, уточните какие показатели какого цвета в разделе выводимые показатели. | | | | | | | | |
| Условия эксплуатации | Улица, солнце (3,5Кд)  Улица, тень(1,5Кд) | | | | | Помещение | | | |
| Крепление | Петли  Шпильки | | Тросы (подвесное крепл.)  Боковая консоль | | | | | Рымгайки (подвесное крепл.)  Без крепления | |
| Иное\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | |
| Управление | Пульт ДУ на ИК лучах (до 15 м)  Радиопульт с ЖКИ экраном (до 200 м)  Радиопульт без экрана (до 200 м)  Кнопки управления  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | ПК  Иное\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| Интерфейс связи | RS232  Ethernet  Нет | | | | | | RS485  Иное\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| Кабель связи (если есть) | 5 м (стандарт)  15 м  30 м | | | | | | 50м  Нет  Иное \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| Кабель питания | 3 м (стандарт)  5 м | | | | | | 10 м  15 м | | 20 м.  Нет |
| Иное\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | |
| Вывод провода питания |  | Правая сторона табло, снизу | | | | | | | |
| Правая сторона табло, по центру | | | | | | | |
| Правая сторона табло, сверху | | | | | | | |
| Верхняя сторона табло, справа | | | | | | | |
| Верхняя сторона табло, по центру | | | | | | | |
| Верхняя сторона табло, слева | | | | | | | |
| Левая сторона табло, сверху | | | | | | | |
| Левая сторона табло, по центру | | | | | | | |
| Левая сторона табло, снизу | | | | | | | |
| Нижняя сторона табло, слева | | | | | | | |
| Нижняя сторона табло, по центру | | | | | | | |
| Нижняя сторона табло, справа | | | | | | | |
| Дополнительные опции | Выход на дублирующее табло  Синхронизация времени  Сирена  Сирена второй тональности  Преобразователь интерфейса RS485-USB  Преобразователь интерфейса RS232-USB | | | | | | Регулировка яркости: фотодатчик/ в программе  Влагозащита  Горн сигнальный/сирена/зуммер  Нанесение логотипа /Подсветка текстовых надписей (логотипа)  Антивандальное стекло  Иное\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| Дополнительно | Количество  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Иное\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | |
| Макет или фото примера табло |  | | | | | | | | |