**ЗАЯВКА
на изготовление электронного табло**

**1. Контактная информация**

|  |  |
| --- | --- |
| Компания |  |
|  |  |
|  |  |
| Контактное лицо |  |
| Телефон |  |
| E-mail |  |

**2. техническое задание**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид продукции | [ ] Электронные часы[ ] Табло курсов валют[ ] Бегущая строка | [ ] Спортивное табло[ ] Табло для АЗС[ ] Метеостанция | [ ] Табло очереди[ ] Табло парковки |
| Иное\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Габариты, мм |  |
| Кол-во сторон | [ ] 1 сторона | [ ] 2 стороны |
| Высота индикаторов, мм |

|  |  |
| --- | --- |
| [ ] 60[ ] 90[ ] 100[ ] 120[ ] 150[ ] 200 | [ ] 300[ ] 350[ ] 500[ ] 700[ ] 1000 [ ] 2000 |

 |
| Расстояние видимости |  |
| Цвет индикации  | [ ] Красный[ ] Зеленый | [ ] Желтый[ ] Синий  | [ ] Белый[ ]  RGB |
| Условия эксплуатации | [ ] Улица / солнце (3,5Кд)[ ] Улица / тень(1,5Кд) | [ ] Помещение[ ] Влажное помещение[ ] Холодное помещение (до -10С)[ ] Пыльное помещение |
| Метеодатчики/ длина провода датчиков | * Температура (стандарт 1,5м), \_\_\_\_\_ м
* Влажность (стандарт 1,5м), \_\_\_\_\_ м
 | [ ] Давление (встр. датчик)[ ] Радиация (встр. датчик) |
| Крепление  | [ ] Петли[ ] Шпильки | [ ] Тросы (подвесное крепл.)[ ] Боковая консоль  | [ ] Рымгайки (подвесное крепл.)[ ] Без крепления |
| Иное \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Управление | [ ] Пульт ДУ на ИК лучах (до 15 м)[ ] Радиопульт с ЖКИ экраном (до 200 м)[ ] Радиопульт без экрана (до 200 м)[ ] Кнопки управления\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | [ ] ПКИное\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Интерфейс связи  | [ ] RS232[ ]  Ethernet[ ] Нет | [ ] RS485[ ] Иное\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Кабель связи (если есть) | [ ]  5 м (стандарт)[ ] 30 м  | [ ] 50м[ ] Иное \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Кабель питания | [ ] 1,5 м (стандарт)[ ] 5 м | [ ] 10 м[ ] 15 м | [ ] 20 м.Иное \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Вывод провода питания |  | [ ] Правая сторона табло, снизу |
| [ ] Правая сторона табло, по центру |
| [ ] Правая сторона табло, сверху |
| [ ] Верхняя сторона табло, справа |
| [ ] Верхняя сторона табло, по центру |
| [ ] Верхняя сторона табло, слева |
| [ ] Левая сторона табло, сверху |
| [ ] Левая сторона табло, по центру |
| [ ] Левая сторона табло, снизу |
| [ ] Нижняя сторона табло, слева |
| [ ] Нижняя сторона табло, по центру |
| [ ] Нижняя сторона табло, справа |
| Дополнительные опции | [ ] Секундомер/таймер[ ] Выход на звонок[ ] Синхронизация времени FNP[ ] Синхронизация по спутниковому времени (GPS)[ ] Преобразователь интерфейса RS485-USB [ ] Преобразователь интерфейса RS232-USB | [ ] Регулировка яркости: фотодатчик/ в программе[ ] Влагозащита[ ] Горн сигнальный/сирена/зуммер[ ] Нанесение логотипа /Подсветка текстовых надписей (логотипа)[ ] Антивандальное стеклоИное\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Дополнительно | Количество\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Иное\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Макет или фото примера табло |  |